

**Městys Ševětín, nám. Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín**

IČ: 00245500, DIČ: CZ00245500, tel: 387 997 244, e-mail: [obec@sevetin.cz](mailto:obec@sevetin.cz)

**Žádost o povolení připojení nemovitosti ke komunikaci**

Žadatel (jméno, příjmení, datum narození; název, IČ, je-li žadatelem právnická osoba)

......................................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

Popis nemovitosti, které se připojení týká (včetně parcelního čísla): .........................................

......................................................................................................................................................

Název komunikace, ke které má být nemovitost připojena: ........................................................

.......................................................................................................................................................

Důvod pro zřízení připojení:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Datum: ....................... Podpis žadatele: ..............................................

**Přílohy:**

- Dokumentace provedení napojení - dle ustanovení vyhl. 104/1997 Sb. zpracovaná projektantem s autorizací na dopravní stavby – dokumentace se zasílá se stanoviskem Policie ČR).

- Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o

správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů - položka č. 36)

**Připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci**

Připojování komunikací a připojování sousedních nemovitostí na komunikace řeší zákon č. 13/1997 Sb. v § 10.

Technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na komunikaci řeší v § 11, § 12 a §13

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Z nich vychází následující doporučený postup.

**Doporučený postup:**

1. Nejprve je potřeba oslovit projektanta, nejlépe s autorizací na dopravní stavby, který navrhne technické řešení

připojení a vyhotoví projektovou dokumentaci pro připojení sousední nemovitosti ke komunikaci.

Dokumentace by měla obsahovat:

- Technickou zprávu,

- situaci širších vztahů,

- zákres rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110, resp. ČSN 73 6102

- příčný a podélný řez připojení, návrh konstrukčních vrstev a zpevnění, řešení odvodnění – aby

nedocházelo ke stékání vody na komunikaci

- specifikaci pro jaká vozidla bude připojení sloužit, určení počtu vozidel pro která bude

připojení sloužit, V případě vjezdu pro více vozidel musí být vlečnými křivkami prokázáno, že

vozidlo má možnost se v areálu či objektu otočit a vjíždět i vyjíždět popředu.

- ověření šířky navrhovaného vjezdu dle vlečných křivek největšího přípustného vozidla,

- doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k připojované nemovitosti (výpis

z katastru nemovitostí). Není to však podmínkou, správní orgán by měl mít možnost tyto údaje

získat sám.

Dokumentace musí být zpracována dle všech platných předpisů a ČSN, zejména dle vyhlášky

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb a dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací ve znění Změny Z1

z února roku 2010. Podle druhu připojení dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102.

Z předložené dokumentace musí být zřejmé, že zřízením připojení či jeho provozem nedojde k

ohrožení či omezení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku komunikace.

Projektant s autorizací na dopravní stavby garantuje správnost a úplnost zpracované

dokumentace a její soulad s vyhláškou č. 104/1997 Sb. a citovanými ČSN.